DesignMax DM3C 吸顶扬声器

供建筑师和工程师阅读的产品说明

2020 年 9 月

该扬声器包含同轴安装在分散校准系统中的二分频 3.25 英寸低音单元和 ¾ 英寸高音单元。

扬声器符合以下性能规格：使用推荐的有源均衡技术，轴线上系统频率范围为 75 Hz 至 20 kHz (-10 dB)。在半自由场空间中，使用 了Bose EQ 与建议的高通滤波后，测量得到的扬声器灵敏度为 83 dB SPL。额定连续功率为 30 W（AES 测试方法，使用 IEC 系统噪声，2 小时持续时间）。在连续功率下，最大声压级输出为 98 dB SPL，对应的最大峰值声压级输出为 104 dB SPL。标称覆盖模式为 135° 锥形，1-4 kHz。

该扬声器由工程塑料前障板和小巧的集成钢制外壳构成。该扬声器由 PC-PBT 塑料制成，可以在烹饪油烟环境中安全使用。 该扬声器可用于空气调节（高压）环境，符合以下安全标准：UL1480A、UL2043 标准。发声单元在多孔钢制网罩后，经过粉末涂层表面处理，磁性吸附网罩。扬声器含专有安装系统，包括弹簧加强安装臂。 扬声器有黑色款和白色款，可喷漆。输入接口为 Euroblock 6 针接口，在前障板上，同时具有并联接口。扬声器的额定阻抗为 8 欧姆，与线路电压匹配（降压）变压器并联，该变压器带有适合 3、6、12、25 瓦和旁通（8 欧姆）的输出插头的电平选择器。扬声器输入连接允许直接连接至 70 伏、100 伏或低阻抗功放。扬声器后盖尺寸为 203 x 144 毫米（8.0 x 5.7 英尺），带网罩净重为 2.7 千克（5.9 磅）。前网罩的外径尺寸为 255 毫米（10.0 英寸）。

保修期为 5 年。该扬声器为 DesignMax DM3C 吸顶扬声器。