Di recente sono stati aggiornati due diffusori della famiglia EdgeMax (EM90 ed EM180). Uno dei numerosi perfezionamenti è il miglioramento dell'ancoraggio e del baffle, che sono passati dalla lega PC/ABS alla nuova lega PC-PBT (plastica e alluminio pressofuso), più resistente all'esposizione agli oli di cottura. Sebbene consigliati come meccanismo di fissaggio secondario in tutte le installazioni, per la nuova versione di questi prodotti i cavi di sicurezza non sono più necessari se non richiesti dalle normative locali e, pertanto, non sono inclusi nella relativa confezione. I cavi di sicurezza sono tuttavia ancora richiesti per le versioni EdgeMax precedenti e per tutte le versioni precedenti di prodotti FreeSpace installati nelle cucine commerciali.