AGGIORNAMENTO: 20 febbraio 2020 - Nuovi codici SKU per i modelli FreeSpace 3 (oltre all'aggiornamento EdgeMax che rimane valido)

Di recente, sono stati creati quattro nuovi codici SKU per FreeSpace 3. I materiali di realizzazione sono passati dalla lega PC/ABS alla nuova lega PC-PBT (plastica e alluminio pressofuso), più resistente all'esposizione agli oli di cottura.  Sebbene consigliati come meccanismo di fissaggio secondario in tutte le installazioni, per la nuova versione di questi prodotti i cavi di sicurezza non sono più necessari se non richiesti dalle normative locali e, pertanto, non sono inclusi nella relativa confezione. I cavi di sicurezza sono tuttavia ancora richiesti per i codici SKU FreeSpace 3 precedenti e per i codici SKU FreeSpace DS installati in cucine commerciali.