先日、EdgeMaxのSKUが新たに2つ登録されました（EM90およびEM180）。この新しいSKUでは多数の改善が実施されており、アンカーとバッフルの素材においても、PC／ABSから、食用油に対する耐性がより高い素材のPC-PBTプラスティックとダイキャストアルミニウムに変更されました。安全ケーブルは、すべての状況で補助的な固定機構として使用が推奨されていますが、新しいSKUでは、これらの改善により、各地域の規格や規制で必要となる場合を除いて、安全ケーブルの使用は必須ではなくなりました。そのため、新しいSKUに安全ケーブルは同梱されません。ただし、加熱調理スペースに設置されたEdgeMaxが以前のSKUの場合、および全てのFreeSpaceにおいては、安全ケーブルの使用が必須となります。