アップデート: 2020年2月20日 - FreeSpace 3のSKUについて（EdgeMaxアップデート情報への補足）

先日、FreeSpace 3のSKUが新たに4つ登録されました。アンカーとバッフルの素材が、PC/ABSから食用油に対する耐性がより高いPC-PBT樹脂とダイキャストアルミニウムに変更されました。  安全ケーブルは、すべての状況で補助的な固定機構として使用が推奨されていますが、新しいSKUでは、これらの改善により、各地域の規格や規制で必要となる場合を除いて、安全ケーブルの使用は必須ではなくなりました。そのため、新しいSKUに安全ケーブルは同梱されません。ただし、食用油に晒される場所に設置されたFreeSpace 3が以前のSKUの場合（およびFreeSpace DSのSKUで引き続き必要になる場合）は、安全ケーブルの使用が必須となります。