AKTUALIZACJA: 20 luty 2020 r. — modeleFreeSpace 3 z nowymi kodami SKU [uzupełnienie informacji dot. EdgeMax, która nadal obowiązuje]

Utworzono cztery nowe kody SKU dla głośników FreeSpace 3. W  produktach oznaczonych tymi kodami zastąpiono tworzywo sztuczne PC/ABS, z którego wykonano kotwę i płytę rezonansową, tworzywem PC-PBT i odlewanym aluminium, które są odporniejsze na działanie oleju spożywczego.  Linki zabezpieczające, których stosowanie jako dodatkowych mechanizmów ochronnych zalecamy w przypadku każdego montażu, nie są już wymagane w kontekście produktów oznaczonych tymi nowymi kodami SKU, chyba że lokalne przepisy stanowią inaczej. Z tego względu linki nie są dostarczane w zestawie z produktami oznaczonymi tymi nowymi kodami SKU. Niemniej jednak montaż linek zabezpieczających jest wciąż wymagany w przypadku modeliFreeSpace 3 oznaczonymi starszymi kodami SKU (oraz wszystkich modeli FreeSpace DS) montowanych w komercyjnych punktach przygotowania posiłków.